{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["出厂水合格率","出厂水、管网水月检分析"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"出厂水合格率","index":0,"n_rows":18,"n_cols":30,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,29],[1,0,1,10],[1,19,1,29],[2,0,5,2],[2,3,3,5],[2,6,3,8],[2,9,3,11],[2,12,3,14],[2,15,3,17],[2,18,3,20],[2,21,3,23],[2,24,2,26],[2,27,3,29],[3,24,3,26],[4,5,5,5],[4,8,5,8],[4,11,5,11],[4,14,5,14],[4,17,5,17],[4,20,5,20],[4,23,5,23],[4,26,5,26],[4,29,5,29],[6,1,6,2],[7,1,9,1],[10,1,10,2],[11,1,12,2],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[11,5,12,5],[11,6,12,6],[11,7,12,7],[11,8,12,8],[11,9,12,9],[11,10,12,10],[11,11,12,11],[11,12,12,12],[11,13,12,13],[11,14,12,14],[11,15,12,15],[11,16,12,16],[11,17,12,17],[11,18,12,18],[11,19,12,19],[11,20,12,20],[11,21,12,21],[11,22,12,22],[11,23,12,23],[11,24,12,24],[11,25,12,25],[11,26,12,26],[11,27,12,27],[11,28,12,28],[11,29,12,29],[13,1,15,1],[16,1,16,2],[17,1,17,5],[17,13,17,18],[17,25,17,29]]}
["海润集团各水厂出厂水水质检验合格率报表（2017年8月）"]
["监测部门：青岛监测站",{"$nulls":18},"                     填表日期：2017年09月04日"]
["                                             单位            指  标                                                                        ",null,null,"总大肠菌群",null,null,"耐热大肠菌群",null,null,"菌落总数",null,null,"色度",null,null,"浑浊度",null,null,"臭和味",null,null,"肉眼可见物",null,null,"耗氧量",null,null,"余氯"]
[{"$nulls":24},"（CODMn法，以O2计）"]
[{"$nulls":3},"合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%"]
[{"$nulls":3},"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次"]
["     本","崂山水厂",null,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100]
[null,"中法海润","白沙河水厂",31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100]
[null,null,"仙家寨水厂",31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100]
["     月",null,"小计",{"$f":"SUM(D8:D9)","v":62},62,100,62,62,100,{"$f":"SUM(J8:J9)","v":62},62,100,62,62,100,{"$f":"SUM(P8:P9)","v":62},62,100,62,62,100,{"$f":"SUM(V8:V9)","v":62},62,100,62,62,100,{"$f":"SUM(AB8:AB9)","v":62},{"$f":"SUM(AC8:AC9)","v":62},100]
[null,"总计",null,{"$f":"D7+D10","v":93},93,100,93,93,100,{"$f":"J7+J10","v":93},93,100,93,93,100,{"$f":"P7+P10","v":93},93,100,93,93,100,{"$f":"V7+V10","v":93},93,100,93,93,100,{"$f":"AB7+AB10","v":93},{"$f":"AC7+AC10","v":93},100]
["累","崂山水厂",null,243,243,100,243,243,100,243,243,100,243,243,100,243,243,100,243,243,100,243,243,100,243,243,100,243,243,100]
[]
[null,"中法海润","白沙河水厂",243,243,100,243,243,100,243,243,100,243,243,100,243,243,100,243,243,100,243,243,100,243,243,100,243,243,100]
[null,null,"仙家寨水厂",243,243,100,243,243,100,243,243,100,243,243,100,243,243,100,243,243,100,243,243,100,243,243,100,243,243,100]
[null,null,"小计",{"$f":"SUM(D14:D15)","v":486},486,100,486,486,100,{"$f":"SUM(J14:J15)","v":486},486,100,486,486,100,{"$f":"SUM(P14:P15)","v":486},486,100,486,486,100,{"$f":"SUM(V14:V15)","v":486},486,100,486,486,100,{"$f":"SUM(AB14:AB15)","v":486},{"$f":"SUM(AC14:AC15)","v":486},100]
["计","总计",null,{"$f":"D12+D16","v":729},729,100,729,729,100,{"$f":"J12+J16","v":729},729,100,729,729,100,{"$f":"P12+P16","v":729},729,100,729,729,100,{"$f":"V12+V16","v":729},729,100,729,729,100,{"$f":"AB12+AB16","v":729},{"$f":"AC12+AC16","v":729},100]
[null,"单位负责人：王晓芳",{"$nulls":11},"审核：栾洪文",{"$nulls":9},"         制表：谭文帅",null,"       制表：陈瀚"]

{"sheet":"出厂水、管网水月检分析","index":1,"n_rows":47,"n_cols":10,"rows_kept":47,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,2],[1,3,1,5],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,2,6],[2,7,2,9],[3,4,3,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[42,0,45,2],[42,3,45,9],[46,0,46,1],[46,4,46,5]]}
["海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2017年8月)"]
["监测部门：青岛监测站",null,null,"采样日期：2017.8.1-8.2",null,null,"           填表日期：2017.09.04"]
["序号","项目","单位","标准",{"$nulls":3},"管网水"]
[{"$nulls":4},"中法海润",null,"崂山水厂","辛家庄","杭州路","太平路"]
[{"$nulls":4},"白沙河水厂","仙家寨水厂"]
[1,"总大肠菌群","CFU/100mL","不得检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[2,"耐热大肠菌群","CFU/100mL","不得检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[3,"大肠埃希氏菌","CFU/100mL","不得检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[4,"菌落总数","CFU/mL","≤100","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[5,"砷","mg/L","≤0.01","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010"]
[6,"镉","mg/L","≤0.005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
[7,"铬（六价）","mg/L","≤0.05","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004"]
[8,"铅","mg/L","≤0.01","<0.0025","<0.0025","<0.0025","<0.0025","<0.0025","<0.0025"]
[9,"汞","mg/L","≤0.001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001"]
[10,"硒","mg/L","≤0.01","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004"]
[11,"氰化物","mg/L","≤0.05","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[12,"氟化物","mg/L","≤1.0","0.89","0.91","0.66","0.98","0.99","0.94"]
[13,"硝酸盐（以N计）","mg/L","≤10地下水源限制时为20","<0.15","1.24","1.00","0.38","0.22","0.26"]
[14,"三氯甲烷","mg/L","≤0.06","0.0221","0.0110","0.0394","0.0302","0.0332","0.0348"]
[15,"四氯化碳","mg/L","≤0.002","<0.0003","<0.0003","<0.0003","<0.0003","<0.0003","<0.0003"]
[16,"溴酸盐","mg/L","≤0.01","<0.005","<0.005","<0.005","--","--","--"]
[17,"甲醛","mg/L","≤0.9","<0.05","<0.05","<0.05","--","--","--"]
[18,"色度","度","≤15","<5","<5","<5","<5","<5","<5"]
[19,"浑浊度","NTU","≤1，水源与净水技术条件限制时≤3","0.17","0.16","0.28","0.24","0.18","0.21"]
[20,"臭和味","--","无异臭、异味","0","0","0","0","0","0"]
[21,"肉眼可见物","--","无","无","无","无","无","无","无"]
[22,"pH","--","不小于6.5且不大于8.5","8.12","8.05","7.28","8.07","8.05","8.41"]
[23,"铝","mg/L","≤0.2","0.0865","0.1797","0.0900","0.1226","0.1511","0.1269"]
[24,"铁","mg/L","≤0.3","0.05","0.06","<0.05","0.05","0.06","<0.05"]
[25,"锰","mg/L","≤0.1","<0.0500","<0.0500","0.0874","<0.0500","<0.0500","<0.0500"]
[26,"铜","mg/L","≤1.0","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[27,"锌","mg/L","≤1.0","<0.0500","<0.0500","0.0852","<0.0500","<0.0500","<0.0500"]
[28,"氯化物","mg/L","≤250","183.0","186.9","103.8","189.1","186.8","189.7"]
[29,"硫酸盐","mg/L","≤250","228.1","247.2","137.7","216.4","223.8","219.9"]
[30,"溶解性总固体","mg/L","≤1000","764","836","522","808","830","802"]
[31,"总硬度（以CaCO₃计）","mg/L","≤450","201.0","236.4","234.0","217.9","225.1","221.1"]
[32,"耗氧量（CODMn法，以O₂计）","mg/L","≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5","2.74","2.82","2.96","2.18","2.74","1.94"]
[33,"挥发酚","mg/L","≤0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[34,"阴离子合成洗涤剂","mg/L","≤0.3","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05"]
[35,"总α放射性","Bq/L","≤0.5","<0.01","<0.01","<0.01","0.09","<0.01","<0.01"]
[36,"总β放射性","Bq/L","≤1","<0.001","0.124","0.063","0.149","0.027","0.022"]
[37,"氯气及游离氯制剂（游离氯）","mg/L","与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05","0.96","1.05","0.95","0.19","0.14","0.05"]
["水质评价",null,null,"水样检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》的标准。"]
[]
[]
[]
["单位负责人:王晓芳",{"$nulls":3},"审核：栾洪文",{"$nulls":3},"制表:陈瀚"]