{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2025-06-20水质日报"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2025-06-20水质日报","index":0,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[1,8,1,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,10],[8,0,8,1],[8,2,8,10],[19,0,19,10],[20,0,20,10],[21,0,21,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告"]
["取样日期：2025-06-23"]
["序号","取样点","浑浊度\n(NTU)","色度\n(度)","臭和味\n(-)","游离氯\n(mg/L)","菌落总数\n(CFU/mL)","总大肠菌群\n(CFU/100mL)","高锰酸盐指数（以O₂计）\n(mg/L)","肉眼可见物\n(-)","大肠埃希氏菌\n(CFU/100mL)"]
["国家标准（GB5749-2022)",null,"≤1","≤15","无异臭、异味","与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05","≤100","不应检出","≤3","无","不应检出"]
["出厂水"]
[1,"崂山水厂","0.18","<5","0","0.70","未检出","未检出","1.37","无","未检出"]
[2,"白沙河水厂","0.12","<5","0","0.75","未检出","未检出","1.41","无","未检出"]
[3,"仙家寨水厂","0.15","<5","0","0.78","未检出","未检出","1.48","无","未检出"]
["管网水"]
[1,"天台路","0.26","<5","0","0.05","未检出","未检出","1.32","--","--"]
[2,"大窑沟","0.27","<5","0","0.08","未检出","未检出","1.30","--","--"]
[3,"辽宁路","0.22","<5","0","0.13","未检出","未检出","1.25","--","--"]
[4,"利津路","0.29","<5","0","0.09","未检出","未检出","1.66","--","--"]
[5,"遵化路","0.24","<5","0","0.19","未检出","未检出","1.37","--","--"]
[6,"兴隆路","0.27","<5","0","0.07","未检出","未检出","1.28","--","--"]
[7,"国棉五厂","0.29","<5","0","0.06","未检出","未检出","1.47","--","--"]
[8,"气象局","0.25","<5","0","0.32","未检出","未检出","1.45","--","--"]
[9,"埠东","0.26","<5","0","0.06","未检出","未检出","1.44","--","--"]